**ERRATA**

**EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 26/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021**

Através da presente ERRATA, passa-se a esclarecer:

Onde se lê:

13 - VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO E ESPECIFICAÇÕES:

13 - Conforme exigência legal (art.15, inciso V da Lei 8.666/93), o Setor de Compras do SAAE realizou pesquisa de preço de mercado e estimativa de custos junto a no mínimo 3 (três) empresas do ramo, conforme em anexo ao Processo, apurando-se a seguinte média aritmética:

13.1 - Valor médio máximo estimado:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário estimativo | Valor Total estimativo |
| 71 | HIDRÔMETRO DE VELOCIDADE (TAQUIMÉTRICO), COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA, RELOJOARIA ORIENTÁVEL 360º COM GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CONJUNTO TOTALIZADOR INCLINADO A 45º FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NM-212, NBR 8009/97, NBR 8194/97, PORTARIA DO INMETRO 238/2007 E 246/2000, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO NOMINAL: ½ - 15 MM MULTIJATO COMPRIMENTO 165 MM VAZÃO NOMINAL: 0,75 M3/H CLASSE METROLÓGICA: B -FORNECER CONJUNTO DE TUBETES DE ACORDO COM A NBR 8194 EM LATÃO -IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE -IDENTIFICAÇÃO DO MODELO -VAZÃO NOMINAL EM M3 -UNIDADE DE MEDIDA EM M3 -INDICATIVO DE VAZÃO MÁXIMA NA CARCAÇA EM M3 - IDM NO MÍNIMO EM 95% COM TESTES NA SANASA (COMPROVADO) -SETA INDICADORA DE SENTIDO DE FLUXO -PARA ÁGUA FRIA COM ATÉ 40ºC -INDICADOR DE “FRAUDE DO SARGENTO”, NAS RELOJOARIAS COM CÚPULA DE PLÁSTICO -NUMERAÇÃO GRAVADA NA CARCAÇA. -CARCAÇA DO HIDRÔMETRO CONSTITUINTE DE MATERIAL APROVADA PELA OMS NO QUESITO DE TEOR DE CHUMBO. -IDENTIFICAÇÃO DE CADA HIDRÔMETRO COM A SIGLA SAAE-IGUATAMA, HIDRÔMETROS PARA REPOSIÇÃO. - ATENDER A ISO 9001, 14001 E 4064. | UN | 500 | 91,73 | 45.865,00 |

Leia-se:

13 - VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO E ESPECIFICAÇÕES:

13 - Conforme exigência legal (art.15, inciso V da Lei 8.666/93), o Setor de Compras do SAAE realizou pesquisa de preço de mercado e estimativa de custos junto a no mínimo 3 (três) empresas do ramo, conforme em anexo ao Processo, apurando-se a seguinte média aritmética:

13.1 - Valor médio máximo estimado:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário estimativo | Valor Total estimativo |
| 71 | HIDRÔMETRO DE VELOCIDADE (TAQUIMÉTRICO), COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA, RELOJOARIA ORIENTÁVEL 360º COM GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CONJUNTO TOTALIZADOR INCLINADO A 45º FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NM-212, NBR 8009/97, NBR 8194/97, PORTARIA DO INMETRO 238/2007 E 246/2000, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO NOMINAL: ½ - 15 MM MULTIJATO COMPRIMENTO 165 MM VAZÃO NOMINAL: 0,75 M3/H CLASSE METROLÓGICA: B -FORNECER CONJUNTO DE TUBETES DE ACORDO COM A NBR 8194 EM LATÃO -IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE -IDENTIFICAÇÃO DO MODELO -VAZÃO NOMINAL EM M3 -UNIDADE DE MEDIDA EM M3 -INDICATIVO DE VAZÃO MÁXIMA NA CARCAÇA EM M3 - IDM NO MÍNIMO EM 92% COM TESTES NA SANASA (COMPROVADO) -SETA INDICADORA DE SENTIDO DE FLUXO -PARA ÁGUA FRIA COM ATÉ 40ºC -INDICADOR DE “FRAUDE DO SARGENTO”, NAS RELOJOARIAS COM CÚPULA DE PLÁSTICO -NUMERAÇÃO GRAVADA NA CARCAÇA. -CARCAÇA DO HIDRÔMETRO CONSTITUINTE DE MATERIAL APROVADA PELA OMS NO QUESITO DE TEOR DE CHUMBO. -IDENTIFICAÇÃO DE CADA HIDRÔMETRO COM A SIGLA SAAE-IGUATAMA, HIDRÔMETROS PARA REPOSIÇÃO. - ATENDER A ISO 9001, 14001 E 4064. | UN | 500 | 91,73 | 45.865,00 |

As demais disposições do Edital Pregão Presencial nº 02/2021, permanecem inalteradas, a referida alteração é para corrigir erro material. Por isto, a presente errata não altera a formulação das propostas.

Iguatama, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME

(Presidente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME

(Pregoeira)