**ERRATA**

**EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 50/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021**

Através da presente ERRATA, passa-se a esclarecer:

Onde se lê:

**VIII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 3)**

* 1. **– REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

j) Declaração de não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei conforme Anexo IX;

**ANEXO I**

**EXPECTATIVA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 39 | HIDRÔMETRO DE VELOCIDADE (TAQUIMÉTRICO), COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA, RELOJOARIA ORIENTÁVEL 360º COM GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CONJUNTO TOTALIZADOR INCLINADO A 45º FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NM-212, NBR 8009/97, NBR 8194/97, PORTARIA DO INMETRO 238/2007 E 246/2000, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  DIÂMETRO NOMINAL: ½ - 15 MM MULTIJATO COMPRIMENTO 165 MM VAZÃO NOMINAL: 0,75 M3/H CLASSE METROLÓGICA: B -FORNECER CONJUNTO DE TUBETES DE ACORDO COM A NBR 8194 EM LATÃO -IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE -IDENTIFICAÇÃO DO MODELO -VAZÃO NOMINAL EM M3 -UNIDADE DE MEDIDA EM M3 -INDICATIVO DE VAZÃO MÁXIMA NA CARCAÇA EM M3 - IDM NO MÍNIMO EM 92% COM TESTES NA SANASA (COMPROVADO) -SETA INDICADORA DE SENTIDO DE FLUXO -PARA ÁGUA FRIA COM ATÉ 40ºC -INDICADOR DE “FRAUDE DO SARGENTO”, NAS RELOJOARIAS COM CÚPULA DE PLÁSTICO -NUMERAÇÃO GRAVADA NA CARCAÇA. -CARCAÇA DO HIDRÔMETRO CONSTITUINTE DE MATERIAL APROVADA PELA OMS NO QUESITO DE TEOR DE CHUMBO. -IDENTIFICAÇÃO DE CADA HIDRÔMETRO COM A SIGLA SAAE-IGUATAMA, HIDRÔMETROS PARA REPOSIÇÃO. - ATENDER A ISO 9001, 14001 E 4064. | UN | 400 |  |  |
| 76 | TAMPA PARA PV DE FERRO FUNDIDO DN 60 MM | UN | 56 |  |  |

**V - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

**5.1 –** A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER FEITA NO MÁXIMO EM 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO **SAAE DE IGUATAMA, CONFORME REQUISIÇÃO EMITIDA**.

Leia-se:

**VIII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 3)**

* 1. **– REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

j) Declaração de não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei conforme Anexo VII;

**ANEXO I**

**EXPECTATIVA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 39 | HIDRÔMETRO DE VELOCIDADE (TAQUIMÉTRICO), COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA, RELOJOARIA ORIENTÁVEL 360º COM GRAU DE PROTEÇÃO IP68, CONJUNTO TOTALIZADOR INCLINADO A 45º FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NM-212, NBR 8009/97, NBR 8194/97, PORTARIA DO INMETRO 238/2007 E 246/2000, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  DIÂMETRO NOMINAL: ½ - 15 MM MULTIJATO COMPRIMENTO 165 MM VAZÃO NOMINAL: 0,75 M3/H CLASSE METROLÓGICA: B -FORNECER CONJUNTO DE TUBETES DE ACORDO COM A NBR 8194 EM LATÃO -IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE -IDENTIFICAÇÃO DO MODELO -VAZÃO NOMINAL EM M3 -UNIDADE DE MEDIDA EM M3 -INDICATIVO DE VAZÃO MÁXIMA NA CARCAÇA EM M3 - IDM NO MÍNIMO EM 92% COM TESTES NA SANASA (COMPROVADO) -SETA INDICADORA DE SENTIDO DE FLUXO -PARA ÁGUA FRIA COM ATÉ 40ºC -INDICADOR DE “FRAUDE DO SARGENTO”, NAS RELOJOARIAS COM CÚPULA DE PLÁSTICO -NUMERAÇÃO GRAVADA NA CARCAÇA. -CARCAÇA DO HIDRÔMETRO CONSTITUINTE DE MATERIAL APROVADA PELA INMETRO NO QUESITO DE TEOR DE CHUMBO. -IDENTIFICAÇÃO DE CADA HIDRÔMETRO COM A SIGLA SAAE-IGUATAMA, HIDRÔMETROS PARA REPOSIÇÃO. - ATENDER A ISO 9001, 14001 E 4064. | UN | 400 |  |  |
| 76 | TAMPA PARA PV DE FERRO FUNDIDO DN 60 MM; CONSTAR A INSCRIÇÃO SOB A TAMPA “SAAE DE IGUATAMA”; RESISTENCIA DE 30 TONELADAS; | UN | 56 |  |  |

**V - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

**5.1 –** A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER FEITA NO MÁXIMO EM 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO **SAAE DE IGUATAMA, CONFORME REQUISIÇÃO EMITIDA**.

As demais disposições do Edital Pregão Presencial nº 03/2021, permanecem inalteradas, a referida alteração é para corrigir erro material. Por isto, a presente errata não altera a formulação das propostas.

Iguatama, 06 de julho de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME

(Presidente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME

(Pregoeira)