**ERRATA**

**EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 50/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021**

Através da presente ERRATA, passa-se a esclarecer:

Onde se lê:

**VIII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 3)**

* 1. **– REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

j) Declaração de não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei conforme Anexo IX;

**ANEXO I**

**EXPECTATIVA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 39 | HIDRÔMETRO DEVELOCIDADE (TAQUIMÉTRICO), COMTRANSMISSÃO MAGNÉTICA,CÚPULA DE ALTARESISTÊNCIA, RELOJOARIAORIENTÁVEL 360º COMGRAU DE PROTEÇÃO IP68,CONJUNTO TOTALIZADORINCLINADO A 45º FABRICADODE ACORDO COM A NORMAABNT-NM-212, NBR 8009/97,NBR 8194/97, PORTARIA DOINMETRO 238/2007 E246/2000, COM ASSEGUINTESCARACTERÍSTICAS:DIÂMETRO NOMINAL: ½ - 15MM MULTIJATOCOMPRIMENTO 165 MMVAZÃO NOMINAL: 0,75 M3/HCLASSE METROLÓGICA: B-FORNECER CONJUNTO DETUBETES DE ACORDO COMA NBR 8194 EM LATÃO-IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE-IDENTIFICAÇÃO DOMODELO-VAZÃO NOMINAL EM M3-UNIDADE DE MEDIDA EM M3-INDICATIVO DE VAZÃOMÁXIMA NA CARCAÇA EM M3- IDM NO MÍNIMO EM 92%COM TESTES NA SANASA(COMPROVADO)-SETA INDICADORA DESENTIDO DE FLUXO-PARA ÁGUA FRIA COM ATÉ40ºC-INDICADOR DE “FRAUDE DOSARGENTO”, NASRELOJOARIAS COM CÚPULADE PLÁSTICO-NUMERAÇÃO GRAVADA NACARCAÇA.-CARCAÇA DO HIDRÔMETROCONSTITUINTE DEMATERIAL APROVADA PELAOMS NO QUESITO DE TEORDE CHUMBO.-IDENTIFICAÇÃO DE CADAHIDRÔMETRO COM A SIGLASAAE-IGUATAMA,HIDRÔMETROS PARAREPOSIÇÃO.- ATENDER A ISO 9001, 14001E 4064. | UN | 400 |  |  |
| 76 | TAMPA PARA PV DE FERROFUNDIDO DN 60 MM | UN | 56 |  |  |

**V - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

**5.1 –** A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER FEITA NO MÁXIMO EM 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO **SAAE DE IGUATAMA, CONFORME REQUISIÇÃO EMITIDA**.

Leia-se:

**VIII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 3)**

* 1. **– REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

j) Declaração de não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei conforme Anexo VII;

**ANEXO I**

**EXPECTATIVA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 39 | HIDRÔMETRO DEVELOCIDADE (TAQUIMÉTRICO), COMTRANSMISSÃO MAGNÉTICA,CÚPULA DE ALTARESISTÊNCIA, RELOJOARIAORIENTÁVEL 360º COMGRAU DE PROTEÇÃO IP68,CONJUNTO TOTALIZADORINCLINADO A 45º FABRICADODE ACORDO COM A NORMAABNT-NM-212, NBR 8009/97,NBR 8194/97, PORTARIA DOINMETRO 238/2007 E246/2000, COM ASSEGUINTESCARACTERÍSTICAS:DIÂMETRO NOMINAL: ½ - 15MM MULTIJATOCOMPRIMENTO 165 MMVAZÃO NOMINAL: 0,75 M3/HCLASSE METROLÓGICA: B-FORNECER CONJUNTO DETUBETES DE ACORDO COMA NBR 8194 EM LATÃO-IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE-IDENTIFICAÇÃO DOMODELO-VAZÃO NOMINAL EM M3-UNIDADE DE MEDIDA EM M3-INDICATIVO DE VAZÃOMÁXIMA NA CARCAÇA EM M3- IDM NO MÍNIMO EM 92%COM TESTES NA SANASA(COMPROVADO)-SETA INDICADORA DESENTIDO DE FLUXO-PARA ÁGUA FRIA COM ATÉ40ºC-INDICADOR DE “FRAUDE DOSARGENTO”, NASRELOJOARIAS COM CÚPULADE PLÁSTICO-NUMERAÇÃO GRAVADA NACARCAÇA.-CARCAÇA DO HIDRÔMETROCONSTITUINTE DEMATERIAL APROVADA PELAINMETRO NO QUESITO DE TEORDE CHUMBO.-IDENTIFICAÇÃO DE CADAHIDRÔMETRO COM A SIGLASAAE-IGUATAMA,HIDRÔMETROS PARAREPOSIÇÃO.- ATENDER A ISO 9001, 14001E 4064. | UN | 400 |  |  |
| 76 | TAMPA PARA PV DE FERROFUNDIDO DN 60 MM; CONSTAR A INSCRIÇÃO SOB A TAMPA “SAAE DE IGUATAMA”; RESISTENCIA DE 30 TONELADAS; | UN | 56 |  |  |

**V - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

**5.1 –** A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ SER FEITA NO MÁXIMO EM 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO **SAAE DE IGUATAMA, CONFORME REQUISIÇÃO EMITIDA**.

 As demais disposições do Edital Pregão Presencial nº 03/2021, permanecem inalteradas, a referida alteração é para corrigir erro material. Por isto, a presente errata não altera a formulação das propostas.

Iguatama, 06 de julho de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME

(Presidente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME

(Pregoeira)